电子吊秤的正确使用【操作者请使用前认真阅读】

⒈请手提著吊环或在吊环上另加辅助工具称量，请勿手握外壳秤量，否则将导致称量显示值误差超标。

⒉电子吊秤使用前每次开机自检时，应处于竖直方向，否则会产生人为误差；

⒊在使用电子吊秤过程中应尽量避免猛烈碰撞和冲击，避免产品的外表损害；

⒋产品使用时若显示电量不足标志，请及时更换电池以免电量不足自动关机；

⒌如果电子吊秤长期不使用，应取出电池，避免因电池漏液而损坏产品电路；

⒍电子吊秤外壳采用ABS工程塑料，清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭，严禁使用苯、硝基类溶剂、烧硷液体等腐蚀性物质进行清洗。

﹡﹡使用维护﹡﹡

我公司主推生产的此类电子吊秤是一款精密型计量仪器衡器，在使用中需要特别注意的有下面几点：

⑴抗振防雨性能良好，但应避免受到剧烈振动和长时间雨淋，尤需注意避免电子吊秤从挂钩上掉下。

⑵为了您的利益着想，使用电子吊秤前切忌超载以免造成传感器的损坏造成有损您利益的事故发生。

⑶电子吊秤即使未使用由于蓄电池有自放电现象,必须定期给蓄电池充电以免过放电损坏电池(一般一个月充电一次)。

⑷电子吊秤的使用平时应注意检查秤体机械部件，避免螺丝、插销等部件松动，保持秤体完好状态。

电子吊秤出厂时已用标准砝码校准。需要重新校准时，可与当地计量部门联系,也可与本厂或本厂授权的代理商联系，用户请勿自行调整。

我公司还有1吨 2吨，3吨，5吨，10吨，15吨，20吨，30吨，40吨，50吨电子吊秤可选，

还需要您选择需要的显示方式:直显或无线数传。直显就是直接在秤上显示的，无线数传就是，显示部分是分开来的，并且可以打印表单。另外我们还为一些特殊行业，定做了防磁型，耐高温型等功能电子吊秤，详情请至电联系！